**Příloha č. 2 Technické specifikace**

**Specifikace zakázky: Nákup dekontaminačního přístroje .**

Účel přístroje: dekontaminace, pachová neutralizace a objemová redukce použitých jednorázových plen, inkontinentních podložek, buničiny

Dekontaminace Přístroj dekontaminuje nebezpečný **odpad katalogové číslo 180103** „odpad nebezpečný“ **na odpad ostatní katalogové číslo 180104** „odpad ostatní“, který lze předat oprávněné osobě jako odpad kategorie „O“ (odpad ostatní). Je určen pro dekontaminaci použitých jednorázových plen a inkontinenčních podložek.

Pachová neutralizace pleny jsou po dekontaminaci neprodyšně vakuově zataveny do speciálního pytle

Objemová redukce objem vloženého odpadu (pleny) je po dekontaminaci redukován min. o 50%

Pracovní cyklus doba trvání 1 pracovního cyklu je menší než 3 minuty

signalizace nesprávné obsluhy, případně potřeby doplnění dekontaminační

chemie

Konstrukce **nerezová ocel odolávající agresivnímu prostředí** i používaným chemikáliím

pojezdová kolečka pro snadnější manipulaci (např.při úklidu)

Další vlastnosti **zatavení pytle dvojitým svárem** pro vyšší zajištění nepropustnosti zvakuovaného pytle

**přesné dávkování dekontaminačního roztoku** s detekcí chybového stavu

zabezpečení dávkování dekontaminačního roztoku proti chybné obsluze, aby nebyl dekontaminační roztok nadávkován mimo pytel

nízká vstupní zakládací hrana pro snadné vkládání pytlů s odpadem do přístroje

odolné ovládací prvky umožňující snadnou a bezpečnou obsluhu přístroje

Váha: do 130 kg

Rozměry (šxvxh): max 90 x 100 x 80 cm

Pracovní objem: min. 110 l

Napojení na sítě: 230V do 10A, studená voda 3/4“ (pračkový ventil)