Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/01214 Úvaly**

**Místo realizace:** silnice III/01214

**Staničení :** km 0,273 - 0,815 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A049 a 1313A136)

délka úseku 542 m, prům. šířka 6,1 m, plocha 3306,2 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu obce Úvaly. Úsek je dlouhý 542 m, je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou i nákladní dopravu.

Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané kraje apod. Jedná se o silnici III. třídy s nízkou intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/01214.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 542 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev hloubky 50 mm a následně pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu frakce 0-22, včetně odvozu na skládku. Dále bude zřízeno VDZ (vodící proužky šířky 12,5 cm + přechody pro chodce) v provedení barva.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a TKP. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2026 - předpoklad 3 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

**Kontakty:**

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman