**Technická specifikace**


**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/****27315 Jenichov - Řepín**

**Místo realizace:** silnice č. III/27315 mezi obcemi Jenichov a Řepín

**Staničení:** km 0,000-3,630 (CleveRAverze sítě 2107), (mezi uzlovými body 1222A-1222A083),

délka úseku 3630 m, prům. šířka 4,5 m, plocha **16335 m2.**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III.třídy mezi obcemi Jenichov a Řepín. Pozemní komunikace je v  nevyhovujícím stavu, je po ní vedena automobilová doprava včetně nákladní i těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27315

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno frézování zápichů na začátku a konci úseku a přes most 27315-1 v tloušťce 50mm , vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic v šíři 50 cm, vč. odvozu na recyklační středisko. Zřízení VDZ (vodící proužky 125 mm v provedení barva + plast).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků.

**Termín realizace:** 2026 – předpoklad 4 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



****

**Kontakty:**

Milan Šimůnek, provozní cestmistr CMS Mělník, tel.:720949724, e-mail:milan.simunek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka