**Specifikace minimálních technických parametru a požadavků na úroveň výbavy**

**Část VZ č. 2 – Elektrický nákladní vůz s korbou kategorie N1**

**Obchodní označení nabízeného vozu (výrobní označení):** *doplní účastník*

| **Parametry vozidla** | **Hodnota parametru** | **Úroveň parametru** | **Hodnota u nabízeného vozu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pohon** |  |  |  |
| Čistě elektrický pohon | ano | pevný | *Účastník doplní Ano/Ne* |
| Min. kapacita baterie v kWh | 10 kWh | min. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| Výkon | 8 kW | min. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| Emisní limit (CO2/km) *(maximální emisní limit, který je uveden v technické dokumentaci vozidla a v technickém průkazu vozidla)* | 0 g | max. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| **Karoserie** |  |  |  |
| Kategorie vozidla | N1 | pevný | *Účastník doplní Ano/Ne* |
| Počet míst k sezení (včetně sedadla řidiče) | 2 | min. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| **Nákladový prostor** |  |  |  |
| Délka nákladové korby | 2 000 mm | min. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| Nákladová korba se sklápěcím mechanismem (elektrický nebo hydraulický) | Ano | Min. | *Účastník doplní Ano/Ne* |
| Užitečné zatížení (nosnost nákladu) | 900 kg | min. | *Účastník doplní skutečnou hodnotu* |
| **Výbava** |  |  |  |
| Kabel pro nabíjení baterie | Ano | pevný | *Účastník doplní Ano/Ne* |
| **Další požadavky zadavatele** |  |  |  |
| Vozidlo bude vybavenou povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů | | | *Účastník doplní Ano/Ne* |
| Požadavky na minimální záruky uvedené v závazném vzoru smlouvy | | | *Účastník doplní Ano/Ne* |

Dodavatel zároveň dále prohlašuje, že nabízené vozidlo splňuje níže uvedené podmínky:

1. Jednat o nové vozidlo, tzn. nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více, než 6 000 km.
2. vozidlo nevyužívá hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia;
3. typ vozidla je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.

Výše uvedené minimální technické parametry, požadavky na výbavu a další uvedené podmínky jsou pro dodavatelé závazné. **Jejích nesplnění bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení**. Dodavatel může nabídnout kvalitativně vyšší řešení (takové řešení nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek).

V ………………………… dne …………...

……………..………………

jméno, příjmení, funkce [[1]](#footnote-1)

1. Čestné prohlášení podepíše osoba, oprávněná jednat jménem/za dodavatele. Pokud oprávnění takové osoby nevyplývá z veřejného rejstříku (např. obchodní rejstřík), je nutné přiložit plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou jednat. [↑](#footnote-ref-1)