**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2458 Vyšehořovice**


**Místo realizace:** silnice III/2458 průjezdním úseku obcí Vyšehořovice a průjezdním

úseku mezi obcemi Vyšehořovice-Horoušany

**Staničení:** od 3,568 km do 6,390,(CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A169 a 1313A126)

délka 2,822 km, prům. šířka 5,5 m, plocha 15521 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v průjezdním úseku obcí Vyšehořovice a průjezdním úseku mezi obcemi Vyšehořovicemi-Horoušany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2548

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování vozovky v tl. 50 mm, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S průměrná tl. 40 mm, vyčištění plochy před pokládkou ACL a ACO, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Ve vybraných místech bude provedena lokální sanace konstrukčních vrstev, bude upřesněno na místě (800 m2).

Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, hloubení příkopů vč. odvozu (v délce 5644 m), odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic z asfaltového R-materiálu (2300 m), osazení 92ks směrových sloupků. Dále zřízení VDZ (vodící proužky a dělící čára 125mm v provedení barva + plast).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** 2026 – předpoklad 6 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**









**Kontakty:**

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: [tomas.karasek@ksus.cz](mailto:tomas.karasek@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka