SOŠ a SOU BEROUN – HLINKY

TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

PARAMETRY VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY PRO GASTRONOMICKÉ OBORY NA ZÁVODÍ

NEREZOVÝ STŮL MYCÍ

ROZMĚRY: délka 600 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 6

Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky 40 mm. Umístění dřezu dle našich požadavků a jde o vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm.

NEREZOVÝ skříňový stůl s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí typ 1

ROZMĚRY: délka 1 100 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 6

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení zadní lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.

NEREZOVÝ skříňový stůl s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí typ 2

ROZMĚRY: délka 1 500 mm, šířka 800 mm

POČET KUSŮ: 2

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení zadní lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm

NEREZOVÝ skříňový stůl s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí typ 3

ROZMĚRY: délka 1 600 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 1

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení zadní lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm

NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ typ 1

ROZMĚRY: délka 800 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 1

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.

NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ typ 2

ROZMĚRY: délka 2 000 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 2

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.

NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ typ 3

ROZMĚRY: délka 1 000 mm, šířka 600 mm

POČET KUSŮ: 1

Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.

NEREZOVÝ regál s plnými policemi

ROZMĚRY: délka 900 mm, šířka 600 mm, výška 1 800 mm, 4 police

POČET KUSŮ: 5

Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Světlost spodní police 105 mm.

STOLIČKA S POLICÍ

ROZMĚRY: délka 500 mm, šířka 500 mm

POČET KUSŮ: 1

Pojízdné provedení, kolečka pr. 100 mm, 2x s brzdou

SERVÍROVACÍ VOZÍK

ROZMĚRY: šířka 950 mm, výška 950 mm, hloubka 500 mm

POČET KUSŮ: 1

Celonerezové provedení, 3 police, 2 bržděná kola, nosnost 120 kg

NEREZOVÝ STOJAN NA GN NÁDOBY (formy)

ROZMĚRY: šířka 550 mm, hloubka 390 mm, výška 1739 mm

POČET KUSŮ: 1

KAPACITA: 15 x GN

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Konec formuláře