SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY
TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY
PARAMETRY VYBAVENÍ PRO STUDIJNÍ OBOR STAVITELSTVÍ PRO TEORII A PRAXI
Keramická pec 
Objem pálicího prostoru v l: do 190l
Rozsah prodejního servisu: Doprava, zaškolení
Vnější rozměry v mm š x h x v: 760x1150x1560
Vnitřní rozměry v mm průměr nebo š x h x v: 450x530x590
Izolace: vícevrstvá
Regulátor: B 400
způsob vytápění – spirály ve 4 stěnách a dně pece – komorové: ANO
Výkon kW: 11 kW
Přípojka: 400V / 16A (5ti pólová)
Maximální teplota C: 1300°C
Způsob plnění: Zepředu
Záruka: 3 roky
Počet 1 kus + příslušenství – tácky, podpěry

Hrnčířský kruh 
Výška: 900 mm
Průměr: 500 mm
Napětí: 230V
Otáčky: 10 - 210 /min
Obousměrný pohon
Hmotnost: 39 kg
Měřící zařízení
Komplet se sedačkou

PROFESIONÁLNÍ LAMINÁTOR
Profesionální laminátor A3, který je
vybaven moderním řídícím panelem. Laminuje rychlostí
4 m/min. Pracuje technologií tepelných válců.

_ max. pracovní šířka: 330 mm
_ doba nahřívání: 5 min.
_ 8 válců
_ laminuje fólie: max. 250 mic.
_ max. tloušťka s fólií: 3 mm
_ rychlost laminace: 4 000 mm/min.
_ max. teplota: 0-160 oC
_ výkon: 1 380 W
_ plynulá regulace teploty i rychlosti
_ elektronická kontrola rychlosti motoru 

Spotřební materiál:
- univerzální laminační fólie
- oboustranně matná

Malířský stojan 
Stojan musí být vyroben z kvalitního bukového dřeva. Je robustní a posun vodící tyče s podpěrným korýtkem pro plátno je zajištěn kovovým šroubovým mechanismem. Pro lepší manipulací je opatřen kolečkami s brzdou. 
Max. výška plátna 165 cm. Velikost stojanu ve složeném stavu: 68x75x295 cm.  Hmotnost 23 kg

LAVICE SE SKLOPNOU DESKOU 
Počet kusů: 8
Barva: žlutá
Školní lavice  - sklopná, dvoumístná, výškově nastavitelná.
•	kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem v odstínu žluté 
•	pracovní deska je vyrobena z LDT desky, tl.18 mm s ostrými rohy a ABS hranou a bukovým nákližkem proti posunu papíru
•	standardní dezén buk rustik, rozměry desky 130 x 50 cm
•	2 pozinkované odkládací koše
•	háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečný háček pro zavěšení aktovek
•	plastový návlek lavice s nivelační nožkou, plastová objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů
•	velikosti lavice 5 – 7

Židle s čalouněným sedákem
Počet kusů: 16
Barva: žlutá – stejný odstín jako lavice, potah šedivý
•	stohovatelná
•	kovová konstrukce z trubkového profilu 20 mm
•	povrch upraven komaxitem v odstínu žluté
•	překližkový šálek
•	velikost 6
ŘEZACÍ PLOTR S OPTIKOU + PŘÍSLUŠENSTVÍ
 
•	Řezací plotr, šíře 61 cm.
•	Vysoká rychlost až 1500mm/s, naprostá přesnost i v detailech, 10m přesného vedení média, přítlak až 600g.
•	Součástí dodávky musí být řezací software GreatCut,, dále pak standardní řezací nůž (červená, 45°),
•	stolní přípravek pro odvíjení média, instalační CD (ovladače pro Windows 32 i 64bit a MAC), napájecí kabel, USB kabel, pinzeta,
•	ruční přípravek pro jednoduché odřezání média, kompletní dokumentace v českém jazyce.
•	
 PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	Stojan pro řezací plotry (61cm) 
•	Řezací stůl pro řezací plotry (šíře 60cm)