**Specifikace – Datové rozvody v učebnách VT**

**Učebna VT1**


Instalace nových datových rozvodů v počítačové učebně. Stoly uspořádány ve tvaru písmene „U“. Trasy vedou vnější stranou stolů ve tvaru písmene „U“

Délka UTP CAT5-6 předpoklad 200 m

Délka 2 tras v otvíracích lištách v celkové délce 25 m, na obrázku modrá barva

V pravé liště max. 18 UTP kabelů postupně ubývají

Jednotlivé kabely zakončeny vždy 2 zásuvkami RJ45 v každém stolu a u učitele v 19" RACK jednodílném 6U



**Učebna IT**

Instalace nových datových rozvodů v počítačové učebně. Stoly ve tvaru písmene „U“. Rozvody vedou vnitřní stranou stolů uspořádaných ve tvaru písmene „U“. Z vnější strany sedí žáci.

Délka UTP CAT5-6 předpoklad 200 m

Délka trasy (dvě trasy) v otvírací liště v celkové délce 25 m

V liště max. 24 (12) UTP kabelů postupně ubývají

Stoly budou vždy pro dva žáky.

Jednotlivé kabely zakončeny zásuvkami RJ45, pro každého žáka jedna

Na obrázku obdobné uspořádání.



**Součástí stavby je i předání zákresu skutečného stavu nových datových rozvodů.**