Title: 1
Author: Trojanova

1       .   2 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné P

1150

860

1

                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer:  860 x 1150

      2       .  20 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné P

840

540

1

                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer:  540 x 840

      3       .   1 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné P

1150

1150

1

                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer: 1150 x 1150

      4       .   2 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné L

1000

1000

890

2000

1

2

                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer: 2000 x 890
                                                     
      5       .   1 ks           Provedení: Otevíravé L

685

685

890

1370

1

2

                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer: 1370 x 890

      6       .  10 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné L

1160

1160

1140

2320

1

2

                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer: 2320 x 1140

   

  

 7.      .  20 ks           ŽALUZIE 

909

954

1

                                 Barva:bílá
                                 Ovládání pomocí řetízku
                                 +podložky
                                 6xL,6xP
                                 Výrobní rozmer:  954 x 909

                                    

      8     .   1 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné L

570

570

1160

1160

1140

2320

1

2

                                            pevné zasklení
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 1 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Příčka: Sloupek 76301 84mm
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Pevné zasklení bez křídla
                                 Výrobní rozmer: 2320 x 1140
                                                      
      9      .   1 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné L

560

1150

1140

1710

1

2

                                            pevné zasklení
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 1 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Pevné zasklení bez křídla
                                 Výrobní rozmer: 1710 x 1140

      10.      .   5 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné L

560

1150

1140

1710

1

2

                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Kř. 78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer: 1710 x 1140

      11       .   2 ks           Provedení: Otevíravě-sklopné P

1150

560

1

                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám  67mm, standard
                                 Kř. /78mm ploché standard
                                 Výrobní rozmer:  560 x 1150