|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **technické parametry** |
| 3D CNC frézka - vlastní software | • Pracovní rozsah: 305 (X) x 305 (Y) x 105 (Z) mm • Rychlost vřetene: 7-3 000 mm/min (X/Y), 7-1 800 mm/min (Z) • Výkon vřetene: 100 W • Otáčky vřetene: 4 500 - 15 000 ot/min • Rozlišení: 0.01 mm/krok (RML-1), 0.001 mm/krok (NC kód) • Podporované formáty: IGES, DXF, STL a BMP a DXF • Možnost o rozšíření 3D Scanerem, čtvrtou osou; doprava  •Instalace zařízení, zaškolení |