**B4 Specifikace – Váhové stoly a pracovní desky do váhovny**

**2 ks pracovní deska**

Délka 1750-1850 mm

Hloubka 600-750 mm

Výška (tloušťka) 30-50 mm

Povrch pracovní desky vyráběný metodou postforming nebo jinou obdobnou metodou

Přední strana zaoblená, na ostatních ABS páska

**1 ks** [**Váhový stůl**](http://www.laboratorni-potreby.cz/nabytek-specialni/vahove-stoly/)

Samostatná kostra se stavěcími patkami  
Žulový blok odpružený s laminovou deskou

Délka 1200 mm

Výška 750 mm

Hloubka 600 mm

**1 ks** [**Váhový stůl**](http://www.laboratorni-potreby.cz/nabytek-specialni/vahove-stoly/)

samostatná kostra se stavěcími patkami  
žulový blok odpružený s laminovou deskou

Délka 900 mm

Výška 750 mm

Hloubka 600 mm