**G4 Specifikace - Interaktivní displeje, projektory a plátna**

**2 ks - Komplet - Interaktivní displej (uč. 9 a VT2)**

Interaktivní displej s multidotykem a s min. úhlopříčkou 190 cm (75“) a s příslušenstvím, které umožňuje zprovoznění a ovládání displeje a napojení na externí zařízení a datovou síť

Rozlišení 4K, technologie LED-IPS, ovládání popisovačem nebo i prstem, displej chráněny sklem, ozvučení

Displej musí obsahovat HDMI, USB a RS-232 výstupy

Stojan k upevnění na stěnu

Vestavěny PC modul min. s procesorem 6-Core, 2.8GHz (65W), Turboboost 4.0GHz, 9 MB L3 cache, socket 1151 a min. 8 G RAM

Výukový software s možností uložení zakreslených „obrázků“

Instalace a proškolení s obsluhou

**1 ks - Komplet - Interaktivní displej s vestavným PC a mobilním stojanem (uč. 11)**

Interaktivní displej s multidotykem a s min. úhlopříčkou 190 cm ( 75“) a s příslušenstvím, které umožňuje zprovoznění a ovládání displeje a napojení na externí zařízení a datovou síť

Rozlišení 4K, technologie LED-IPS, ovládání popisovačem nebo i prstem, displej chráněny sklem, ozvučení

Displej musí obsahovat HDMI, USB a RS-232 výstupy

Mobilní stojan

Vestavěny PC modul min. s procesorem 6-Core, 2.8GHz (65W), Turboboost 4.0GHz, 9 MB L3 cache, socket 1151 a min. 8 G RAM

Výukový software s možností uložení zakreslených „obrázků“

Instalace a proškolení s obsluhou

**2 ks Projektor s dlouhou projekcí**

Min. svítivostí 4000 ANSI lm

Rozlišení min.  1024 x 768, technologie 3LCD, vstupy min. HDMI, VGA

Přenosný (strop, stůl, zem) 16:9

**2 ks Stativové projekční plátno**

S úhlopříčkou min. 200 cm

Projekční plocha bílá na textilní bázi

Formát projekční plochy 16 : 9

Stabilní teleskopický stativ