**G2 Specifikace - Exchange server**

**Server** min.

v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T/RAM 32GB / RAID H730 / 2 x network /

5Yr Basic Warranty - Next Business

**Disky do serveru** min.:

**2x** SSD 2,5" min. 950GB, SATAIII OEM 3D2 TLC

**2x** HDD 2TB, WD Black 64MB, SATAIII/600, min. 7200rpm

**SW**

Windows server 2016

Exchange server 2016

CAL server

Exchange user pro max. 25 uživatelů

**UPS 1500 VA**

**Instalace, zprovoznění, začlenění a zaškolení**