
Technická specifikace

**Název akce: III/24021 Nelahozeves svodidlo**

**Místo realizace: silnice III/24021 v obci Nelahozeves, část Miřejovice podél řeky Vltavy, okres Mělník**

**Staničení : od 6,370 km do 6,715 km, délka 345 m**

****

****

**Popis součastného stavu:**

Jedná se o havarijní stav ocelových svodidel s pokročilou korozí v obci Nelahozeves, části Miřejovice na komunikaci č. III/24021 podle břehu řeky Vltavy. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a střední intenzitou ostatní automobilové dopravy a využívanou též pro cykloturistiku. Vzhledem ke stavu svodidel, nemohou tyto plnit zádržnou funkci v plném rozsahu.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na výměnu svodidel při komunikaci III/24021.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Předmětem zakázky je demontáž a likvidace původních svodidel, seříznutí zarostlé krajnice, montáž nových svodidel a DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba:** 60 měsíců

**Platební podmínky:**

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z externích zdrojů.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Zdroj financování** : vlastní prostředky ( PÚ )

**Termín realizace:** předpoklad do 30.10.2020

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**FOTODOKUMENTACE**

****

****

****

****

****

****

****

****

**Kontakty :**

Vedoucí provozu : Vladimír Krejča, [vladimir.krejca@ksus.cz](mailto:vladimir.krejca@ksus.cz), 602489625

Provozní cestmistr: Michal Novák [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz) 736623735

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Novák