**Poptávka na motorové vozidlo- technická specifikace, popis vozidla**

Minibus – 9 míst (8 + 1), kategorie vozidla M1, možnost demontáže zadní řady sedadel pro zvětšení ložné plochy nebo sedadla posuvná v podlahové liště

Karoserie s rozvorem v rozmezí od 3,3 do 4,0 m

Motor: min. výkon 100 kW

Palivo: nafta

Automatická převodovka

Výbava:

Automatická klimatizace

Druhý výparník klimatizace pro prostor cestujících

Přídavné topení – druhý výměník vzadu

Adaptivní tempomat

Elektricky ovládaná přední okna

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Imobilizér – pasivní systém proti krádeži

Elektronický stabilizační systém (protiblokovací brzdový systém, bezpečnostní brzdový asistent, protiskluzový systém ASR)

Asistent rozjezdu do svahu

Asistent potlačení vlivu bočního větru

Přední i zadní parkovací senzor

Zadní parkovací kamera

Podélně a výškově nastavitelný volant

Světlomety LED s denním svícením

Automatické zapínání potkávacích světel

Mlhové světlomety + přisvětlování v zatáčce

Intervalový spínač stěračů s dešťovým senzorem

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a mechanicky sklopná zrcátka

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Loketní pravá a bederní opěrka sedadla řidiče

Dvojmístné sedadlo spolujezdce, s úložným prostorem

Čelní, hlavové a boční airbagy řidiče a spolujezdce

Možnost vyjmutí nebo posunutí sedadel pro cestující bez použití nářadí

Sedadla v 2. a 3. řadě vyjímatelná, jednotlivá nebo dělená v poměru 2/3 – 1/3 s polohovatelným opěradlem

Vnitřní výška nákladového prostoru nejméně 1700 mm

Vnitřní šířka nákladového prostoru nejméně 1800 mm

Kabina řidiče bez zadní stěny

Boční posuvné dveře, prosklené v horní části, na pravé straně

Zadní dvoukřídlé dveře prosklené v horní polovině

Tónovaná skla, zatmavená v zadní části

Palubní počítač

Rádio FM + USB + ovládání na volantu + Bluetooth

Zásuvka 12V v nákladovém prostoru

Povinná výbava + sada žárovek

Ocelová kola 16´´ + celoroční pneumatiky

Plnohodnotné náhradní ocelové kolo, zvedák + nářadí

Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel na podlaze min. 1450 mm

Tažné zařízení s pevnou koulí

Termín plnění dodávky do 15. 12. 2019

Záruka 5 let nebo 100 tis km

Cena max. 1 200.000,-Kč s DPH

Vozidlo musí být nové, neregistrované

Vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnou legislativou

Vůz v kategorii M1

Počet ujetých km: 0 - 100