|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druhzboží | počet | Rozměr v mmV x Š x H | barva | provedení | materiál | vybavení | Cena/ks | Cena celkem |
| Dílenský pracovnístůl s pevnýmpodnožím | 40 | 750-800x1150x650-700 | šedýzákladmodré zásuvky | robustníkonstrukce | nohy z ocel.profilu tl.min. 30 mm,deska tl. 40 mmpovrch odolnýproti poškrábání s plast. hranounebo spárovka(tvrdé dřevo) | uzamykatelnýpodvěšený 3zásuvkovýkontejner 550x450x580(ŠxVxH)(+-20) |  |  |
| Plechová šatnískříň dvoudveřová | 2 | 1920x600x500(+-50) | šedý korpusmodrá dvířka | cylindrickýzámek, sokl | ocelový plech0,6-0,8 mm,dveře odolnéproti kroucení | vrchní odkládacípolice,šatní tyčnebo háčky |  |  |
| Plechová skříň | 5 | 1950x1200x400 | dtto | cylindrickýzámek, sokl,vyztuženédveře | ocelový plech0,8-1,0 mm | 4x přestavitelnápolice |  |  |
| Plechová skříňsvařovaná | 2 | 1920x1200x600(+-50) | dtto | dtto | dtto | 6x přestavitelnápolice |  |  |
| Plechová skříňsvařovaná | 1 | 1920x950x600(+-50) | dtto | dtto | dtto | dtto |  |  |
| Cena celkem | x | x | x | x | x | x | x |  |

**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky „Kovový nábytek pro dílny elektrotechniků“**