|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh  zboží | počet | Rozměr v mm  V x Š x H | barva | provedení | materiál | vybavení | Cena/ks | Cena  celkem |
| Dílenský pracovní  stůl s pevným  podnožím | 40 | 750-800x1150x650-700 | šedý  základ  modré  zásuvky | robustní  konstrukce | nohy z ocel.  profilu tl.  min. 30 mm,  deska tl. 40 mm  povrch odolný  proti poškrábání  s plast. hranou  nebo spárovka  (tvrdé dřevo) | uzamykatelný  podvěšený  3zásuvkový  kontejner  550x450x580  (ŠxVxH)  (+-20) |  |  |
| Plechová šatní  skříň dvoudveřová | 2 | 1920x600x500  (+-50) | šedý  korpus  modrá  dvířka | cylindrický  zámek, sokl | ocelový plech  0,6-0,8 mm,  dveře odolné  proti kroucení | vrchní  odkládací  police,  šatní tyč  nebo háčky |  |  |
| Plechová skříň | 5 | 1950x1200x400 | dtto | cylindrický  zámek, sokl,  vyztužené  dveře | ocelový plech  0,8-1,0 mm | 4x přestavitelná  police |  |  |
| Plechová skříň  svařovaná | 2 | 1920x1200x600  (+-50) | dtto | dtto | dtto | 6x přestavitelná  police |  |  |
| Plechová skříň  svařovaná | 1 | 1920x950x600  (+-50) | dtto | dtto | dtto | dtto |  |  |
| Cena celkem | x | x | x | x | x | x | x |  |

**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky „Kovový nábytek pro dílny elektrotechniků“**