
Technická specifikace

**Název akce: II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 – 026 a 027 přes řeku Berounku - doplňková diagnostika**



**Staničení provozní v km : 15,713 a 15,952 km, CMS: Králův Dvůr**

**1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

|  |
| --- |
| Celkově do mostu silně zatéká na mostě se vychylují zábradelní zídky s veřejným osvětlením a hrozí pád do řeky. Kompletní výměna ložisek a sanace uložení lož. Vyspárování a některé i přeskládání kamenných pilířů, opěr a křídel |
|  |

**Výčet požadovaných úkonů:**

Provést podrobnější diagnostický průzkum celé stavby. Na základě výsledku bude záviset další postup k PD.

.

**2. Náklady stavby jsou dány odhadem:**

**Stavba:** **125 400,- tis. Kč bez DPH**, tj. 151 734,- tis. Kč s DPH 21%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | | | | |

**3.**

**4.**

-

**5. Územně-technické podmínky**

- Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, pokud se bude opravovat jen vrchní stavba preferuji uzavírku po půlkách (důvod je velký počet projíždějících vozidel) kolaps v dopravě.

**6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

**7. Termín realizace**

**PD:**  dle SOD

Stavba (TDI)**:**

**předpoklad zahájení stavby v r. 2021 - 2022**

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál,**  hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778532514, email: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Miroslav Knopp** mostní technik oblast Kladno jih, mobil 702288935,

email: [miroslav.knopp@ksus.cz](mailto:miroslav.knopp@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Knopp

Datum

Přílohy :

## Fotodokumentace



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |