
***TECHNICKÁ SPECIFIKACE***

***Název akce:*** ***III-11515 Dolní Roblín,skalní řícení***

***Místo realizace:*** skalní masiv nad silnicí III/11515 v extravilánu za obcí Karlík, ve staniční km 4,200-4,400, mezi uzlovými body 1241B007 - 1241A181, oblast Kladno, okres Beroun, csm. Králův Dvůr



***Skalní řícení na silnici III/11515***

**Základní popis současného stavu :**

Vlivem působení klimatických vlivů - přívalových dešťů došlo dne 21.6.2020 ke skalnímu pohybu, při kterém došlo k uvolnění horninového materilálu, který způsobil částečné zasypání silnice III/11515. Jedná se o pravý svah nad komunikací III. třídy na kterém se nachází skalní masiv. Silnice III/11515 je v tomto úseku vedena údolím Karlického potoka, od obce Karlík směrem k obci Trněný Újezd.

Sesuvem horninového materiálu do prostoru silnice vznikla nebezpečná situace pro účastníky silničního provozu a předmětná silnice musela být obou stran uzavřena. Délka úseku havárie je 200m. -

***Základní popis akce :***

Následně, po skalním řícení do prostoru silnice III/11515, byla organizací ČGS provedena rekognoskace předmětného svahu a vydána zpráva (ČGS-441/20/509\*SOG-441/0500/2020 ze dne 25.6.2020), která je přílohou této technické specifikace.

Na základě závěrů této zprávy budou realizovány nejnutnější opatření, za účelem obnovení provozu na silnici III/11515 a to v následujícím rozsahu :

* Odstranění náletových dřevin a křovin ve svahu
* Očištění skalního masivu od rozvolněných částí
* Bezpečnostní opatření na silnici III/11515

Realizace nejnutnějších opatření bude realizována v koordinaci s ČGS.

***Územně technické podmínky :***

Svah nad silnici III/11514 za obcí Karlík

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a protokolárním převzetí objednatelem.

**Způsob financování:** SFDI

**Termíny:** 3 týdny v roce 2020

**Přílohy:** r*ozpočet s výkazem výměr, slepý rozpočet, zpráva ČGS*

***Objednatel :***

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5**

***kontakty:***

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: [karel.motal@ksus.cz](mailto:karel.motal@ksus.cz)

Bohumil Taraba, vedoucí provozu, oblast Kladno, mobil : 602 375 608, e-mail: [bohumil.taraba@ksus.cz](mailto:bohumil.taraba@ksus.cz)

Luboš Krejčí, provozní cestmistr csm. Králův Dvůr, mobil : 724 017 505, e-mail: [lubos.krejci@ksus.cz](mailto:lubos.krejci@ksus.cz)

**FOTODOKUMENTACE :**





*Zpracoval: Karel Motal*