**G5 Specifikace – Velkoformátový displej**

Velkoformátový displej min. 54,6“

Typ panelu: VA Panel / D-LED

Rozlišení: 3840 x 2160

Odezva: 8 ms

Jas min. 400 cd/m2,

Kontrast min. 4000 : 1

Vstupy: min. 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio jack nebo cinche, 1x USB, RS232

Provoz min. 16/7

Digital Signage

Multi Monitoring & Control Software

2 x 10 W reproduktory

Poměr obrazu: 16:9