**G14 Specifikace – Switch, AP**

**3 ks Switch**

Switch 24 x 10/100/1000 + min. 2 x combo Gigabit SFP s managementem

VLAN support

rack-mountable - 1U

**7 ks AP WiFi**

Anténa min. 20dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE

Včetně zdroje PoE-24, který napájí AP po ethernetu.