**G15 Specifikace – Sady nářadí pro LAN a IT**

**3x Sada nářadí v pouzdru pro IT**

Krimplovací kleště 8p8c/RJ45

Ukončovač kabelů

Síťový kabelový tester

Odizolovávač

**3x Sada nářadí pro práci do 1000 V**

(-) 0.4x2.5x75 mm

(-) 0.8x4.0x100 mm

(-) 1.0x5.5x125 mm

(-) 1.2x6.5x150 mm

(+) PH0x60 mm

(+) PH1x80 mm

(+) PH2x100 mm

Izolované kombinované kleště

Izolované štípací kleště

Izolované ploché kleště

Izolované ploché kleště

Taška

Velikost pouzdra: max. 294 x 240 x 50 (mm)

**Datové a síťové kabely včetně příslušenství**

UTP kabel CAT. 6 drát, 305 m

UTP kabel CAT.5e licna, 305 m

[100-pack, RJ45, CAT5E, UTP, 8p8c, na drát](https://www.alza.cz/datacom-rj45-cat5e-utp-8p8c-na-drat-d301592.htm?o=9)

[100-pack, RJ45, CAT5E, UTP, 8p8c, na licnu](https://www.alza.cz/datacom-rj45-cat5e-utp-8p8c-na-licnu-lanko-d301581.htm?o=10)

3x [krytka konektoru [10-pack, plastová, šedá, RJ45](https://www.alza.cz/datacom-rj45-plastova-seda-d301625.htm?o=229)](https://www.telexion.cz/krytka-konektoru-8-8-seda-5-5mm-pro-utp-kabel-zasuvna_d1625.html?fulltextword=utp%20kabel)

3x prodlužovací napájecí kabel, vypínání zásuvek, 250V/10A, 5 zásuvek, 5 m

3x prodlužovací napájecí kabel, vypínání zásuvek, 3 zásuvky, 3 m

1x [prodlužovací kabel na bubnu - 4 zásuvky 25m](https://www.alza.cz/emos-gumovy-prodluzovaci-kabel-na-bubnu-4-zasuvky-50m-d2418215.htm), s tepelnou pojistkou

**3x Multimetr digitální**

Min. měření AC 2-750V/DC 200mV-750V

Min. proud AC/DC 2mA-20A

Odpor v rozsahu 200 Ohm-20M Ohm

Kapacita 2 nF-200 uF

Další funkce např. Diode Test, hFE Test, akustický test vodivosti, NCV test