|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – havarijní oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno** | | | | |
| A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA | | | | |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS) | | | | |
|  | **23.8.2021** | **LUBOŠ KOHOUT** | **R.0** |  |
|  | DATUM | VYPRACOVAL | REVIZE |  |
|  | | | | |
| **DPU REVIT s.r.o.**, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 287 11 335, DIČ: CZ28711335, www.dpurevit.cz | | | | |

Obsah

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc80363438)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc80363439)

[a) Název stavby 3](#_Toc80363440)

[b) Místo stavby 3](#_Toc80363441)

[c) Předmět projektové dokumentace 3](#_Toc80363442)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc80363443)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 3](#_Toc80363444)

[a) Generální projektant 3](#_Toc80363445)

[b) Hlavní projektant 3](#_Toc80363446)

[A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 3](#_Toc80363447)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc80363448)

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – havarijní oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno

### Místo stavby

Parcela: p.č. 646/7

Zařízení staveniště bude realizováno na 646/1

Katastrální území: Kladno [665061]

Obec: Kladno [532053]

### Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je řešení havarijního stavu střešního pláště na budově Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v Kladně. V rámci řešení havarijního stavu dojde k odstranění celé stávající skladby střešního pláště (DUO skladba) a oplechování s náhradou za novou skladbu tvořenou tepelnou izolací ze spádových klínů a hydroizolacemi tvořenými asfaltovým modifikovaným pásem s břidlicovým posypem. Součástí řešení bude i osazení nové ocelové stříšky nad kondenzačními jednotkami. Stávající povrchové slaboproudé vedení bude uložené do nové skladby a vytažené v místě stožárů nad hydroizolaci pomocí průchodky s bitumenovou manžetou.

## Údaje o stavebníkovi

Investor: **Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje**

Příspěvková organizace

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČ: 750 30 926

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### Generální projektant

**DPU REVIT s.r.o.,**

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice,

IČ 287 11 335

### Hlavní projektant

Ing. Marian Trubiroha,

AI pro pozemní stavby ČKAIT 0401952

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude řešena jako jeden stavební objekt. V rámci projektu se neřeší žádná nová technologická zařízení , zásah do stávajících technologií budou pouze o dočasném přesunu po dobu stavby, k navyšování ani úpravě stávajícího řešení nedojde.

# Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování jednostupňové dokumentace byli použity následující podklady.

1. Původní projektová dokumentace:

- pokladem pro zpracování projektové dokumentace byla původní projektová dokumentace skutečného provedení stavby: ''Výstavba územního střediska Záchranné služby Středočeského kraje, vypracované v lednu roku 2007 projekční kanceláři Milota Kladno spol. s.r.o.''

1. Snímek katastrální mapy
2. Fotodokumentace stávajícího stavu
3. Odborné posouzení stavu a příčin hydroizolačních poruch ploché střechy, doporučení koncepce opravy, která zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. v dubnu 2021 včetně provedených dvou sond do stávajícího střešního pláště
4. Požadavky investora
5. Odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů jako je rorýs obecný (Apus Apus) a netopýři (Chiroptera)
6. Stavebně technický průzkum střešního pláště včetně provedené sondy do stávajícího střešního pláště.