

## Identifikační údaje objektu

### Údaje o stavbě

#### Název stavby

III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací

#### Místo stavby

Středočeský kraj, KÚ Klecany, Sedlec u Líbeznic, Bořanovice

#### Předmět dokumentace

Rekonstrukce, trvalá stavba, dopravní funkce

#### Část dokumentace

SO 010 Příprava území

### Údaje o stavebníkovi

**Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

IČ: 000 66 001

**Obec Sedlec**

Sedlec čp. 60

250 65 Líbeznice

IČ: 006 40 239

### Údaje o zpracovateli dokumentace

**ONEGAST, spol. s r. o.**

Koněvova 651/22

130 00 Praha 3

IČ: 457 86 828

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Rekonstrukce silnic třetí třídy společně s objekty, jako jsou autobusový záliv a parkovací pruhy, vyžadují kácení stávajících dřevin v důsledku rozšíření zpevněných ploch a pročištění příkopů a zajištění bezpečnosti provozu. Celkem je nutné pokácet 94 stromů z toho 14 stromů se nachází na soukromých pozemcích Ing. Anny Dolejšové.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

K záměru kácení byl vypracován dendrologický průzkum, který stanoví především druh dřeviny, její sadovou hodnotu a také obvod kmene. O povolení ke kácení nebude potřeba žádat u celkem 11 stromů s obvodem kmene pod 80 cm. U zbylých 83 stromů je třeba žádat o povolení ke kácení.

Tabulka kácených stromů je součástí této zprávy.