**Příloha č. 4C Výzvy: Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** | **Vybavení školy technikou, pořízení nových technologií – Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421**  **část C „Dodávka laserového plotru“** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **IČO/DIČ:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **SÍDLO:** | DOPLNÍ DODAVATEL |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **laserového plotru,** která je předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **„Dodávka laserového plotru“**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 4C Výzvy. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

**Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového plotru včetně příslušenství.**

**Požadované zboží:**

1. 1 ks laserový plotr
2. Příslušenství

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE ZAKÁZKY**  V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry jednotlivých prvků.  **Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry.**  *Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyloučena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.* | | | |
| **Minimální požadované parametry** | | | **Dodavatelem nabízené parametry** |
| 1 | 1 ks laserový plotr | Pracovní plocha min 60 x 40 cm, příkon laserové trubice 40 W, typ laseru – skleněná trubice CO2, optimalizovaný rastrový a vektorový režim, rozhraní Ethernet a USB, chlazení vodou, maximální rychlost 600 mm/S.  Aktivní chlazení rozvaděče,  interlocky na všech otevíratelných dvířkách, samostatný vypínač laserové akce (laser switch).  Vhodný pro řez papíru, tenké překližky a textilu, dále pro gravírování předmětů.  Servis a údržba stroje do 100 km od místa zadavatele.  Součástí dodávky je doprava k místu vykládky klienta, uvedení do provozu a zaškolení. |  |
| 5 | Příslušenství | 100 ks tenké překližky (max 3 mm) s rozměry cca 60 x 40 cm (vhodné pro pracovní plochu výše uvedeného stroje). |  |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení, včetně příslušenství)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Sestavení, zapojení a uvedení předmětného zařízení do provozu
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 24 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
* Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 4 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.
* Dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL

PODPIS DODAVATELE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

*jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele*

DOPLNÍ DODAVATEL