Technická specifikace

**Název akce: III/11217 Keblov-odbočka Kačerov**

**Místo realizace: silnice III/11217 v okr.Benešov**

**Staničení : km 5,170 až 8,9**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na rekonstrukci komunikace III/11217.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie rekonstrukce :**

Bude provedeno místy odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm (zápichy+300bm přes obec Keblov + hráz VD Němčice), očištění, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Dále bude provedeno seříznutí krajnic s odhozem do příkopu, místy s odvozem na skládku, hloubení příkopů, část s odvozem, část příkopovou frézou, zřízení krajnic š.30 cm z recyklovaného materiálu, VDZ vodící proužky š.12,5 cm barvou (mimo průtah obce Keblov, km 5,840 až 6,250), návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Kontaminovaný odpad (recyklát) z frézování v obci Keblov v km 5,500 – 6,200 bude odvezen na skládku. Ekoso Trhový Štěpánov (pevná částka dle rozpočtu).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Skutečná plocha asfaltových vrstev bude zaměřena autorizovaným geodetem.

**Záruční doba: 60 měsíců**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků Středočeského kraje, **kapitola 12**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:** předpokládaná délka realizace 10 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, tráva, obloha, výjev

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň,e-mail:jiri.brzon@ksus.cz,tel.:601571016

Vedoucí manažer,zástupce ved.oblasti:Bc.Milan Jonszta,e-mail:milan.jonszta@ksus.cz,

tel.602436864

Provozní cestmistr: Josef Klápa,e-mail:josef.klapa@ksus.cz,tel.:602287493

Správní cestmistr : Miluše Hrejzková,e-mail:miluse.hrejzkova@ksus.cz,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Josef Klápa