Technická specifikace

**Název akce: III/33912- Pertoltice-Chlístovice I**

**Místo realizace: III/33912**

**Staničení: od 0,000-2,201; 0,000-0,124 km – přípojná silnice, délka úseku 2,325 km, prům. šířka-5,3-11 m, plocha m2,**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu od obce Pertoltice a intravilánu v obci Machovice a částečně v intravilánu obce Chlístovice I. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy – penetračního nátěru, lokální výtluky, velká nerovnost, odlámané a rozpadlé krajnice, příčné a podélné nerovnosti apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33912.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno frézování asf. vrstvy – zápichy, řezání asf. krytu, lokální sanace, očištění plochy zametením strojně samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem, hloubení příkopů strojně s odvozem a čištění příkopů příkopovou frézou. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár a VDZ V4 125 mm.

Návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, popř. stavební povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

**Termín realizace: r. 2024**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, silnice, území, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, strom, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, strom, Povrch vozovky

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Bc.Holan Petr [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved. oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz)

725 561 303

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,

[tana.vesela@ksus.cz](mailto:tana.vesela@ksus.cz), 724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, [renata.vycitalova@ksus.cz](mailto:renata.vycitalova@ksus.cz) 606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.