Technická specifikace

**Název akce: III/0113, 0107 Radonice**

**Místo realizace: silnice III/0113 a III/0107 v průjezdním úseku obce Radonice**

**Staničení :**

**III/0113 od 1,119 do 1,569 km, délka úseku 0,450 km, prům. šířka 7 m, plocha 3 010 m2**


**III/0103 od 1,482 do 1,549 km, délka 0,052 km , prům. šířka 7 m , plocha 510 m2**

**III/0114 od 0,00 do 0,030 km , délka 0,030 km , prům.šířka 7 m , plocha 210 m2**

**III/0107 od 2,264 do 1,864 km, délka 0,400 km , prům. šířka 7 m , plocha 2 610 m2**

**III/0108 od 0,00 do 0,020 km, délka 0,020 km, prům. šířka 10 m, plocha 184m2**

**Celková plocha 6 524 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikace III. třídy, v průjezdním úseku obce Radonice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké nerovnosti zapříčiněné umístěním inženýrských sítí.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/0113,III/0103,III/0114,III/0107 a III/0108.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, lokální sanace konstrukčních vrstev budou provedeny místní vyrovnávky, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedena výšková úprava kanalizačních šachet, vpustí a inženýrských uzávěrů . Součástí je návrh a projednání ,včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, přechody.. Seříznutí a dosypání krajnic.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad 2 měsíce, do 09/2018

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace















**Kontakty :**

Vedoucí provozu : Vladimír Krejča, [vladimir.krejca@ksus.cz](mailto:vladimir.krejca@ksus.cz), 602 489 625

Vedoucí TSU: Lenka Chmelová, [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz), 736 623 720

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ladislav Černucký