
Technická specifikace

**Název akce: III/33335 Mlékovice - Zásmuky**

**Místo realizace: silnice III/33335 mezi obcemi Mlékovice - Zásmuky, okres Kolín**

**Staničení: od 2,671 do 0,771 km, délka úseku 1,900 km, prům. šířka 5,2 m,**

**plocha 9 880 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i v intravilánu mezi obcemi Zásmuky a obcí Mlékovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33335.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km, řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM, frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2, Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2, čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm, čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku, ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM, VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM tl.150mm, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice, silniční příkopy), VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2025.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** , 6 týdnů od předání staveniště 2025

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace





¨



**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Ing. Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 724 997 622

Provozní cestmistr: Ing. Lukáš Smolík, email: [lukas.smolik@ksus.cz](mailto:lukas.smolik@ksus.cz), tel: 725 856 604

Správní cestmistr: Ilona Novotná, email: [ilona.novotna@ksus.cz](mailto:ilona.novotna@ksus.cz), tel: 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Smolík Lukáš