Technická specifikace

**Název akce: III/10614 Konopiště, most ev.č. 10614-2**

**Kraj, okres, obec, kat.úz.:** Středočeský, Benešov, Konopiště

Obsah obrázku text, diagram, mapa, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Zodpovídá: Lucie Jandíková

**Základní popis akce:**

Stavba se nachází v extravilánu obce Benešov na silnici III/10614 a leží v katastrálním území Benešov u Prahy. Stávající území je rovinaté. Napříč stavebním pozemkem protéká Konopišťský potok.

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 10614-2 na silnici III/10614. V rámci požadavků investora na zachování objektu a závěrů z provedeného stavebně technického průzkumu dojde k sanaci stávající nosné konstrukce mostu a provedení rozšíření stávající konstrukce pomocí nové nasazené železobetonové desky. V rámci rekonstrukce mostního objektu je navrženo rozšíření stávajícího mostu na kategorijní šířku S 6,5 a provedení oboustranných chodníků s průchozím prostorem šířky 2 x 0,75 m. Zároveň dojde k směrové i výškové úpravě komunikace v nezbytně nutné délce.

***Ochrana území podle jiných právních předpisů***

Trasa nezasahuje do památkové zóny, nenachází se v památkové rezervaci nebo jejich ochranných pásmech.

Stavba se nachází v areálu národní kulturní památky Zámek Konopiště ve smyslu zákona 20/1987 Sb.

Území národní kulturní památky je Zámek Konopiště je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb. Jakékoli zemní zásahy budou v předstihu oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 a následně bude umožněno jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

Při realizaci budou provedeny a odsouhlaseny fyzické vzorky, např. způsob kladení vazby kamenného odláždění, jeho spárování včetně materiálového složení, dále určité konstrukce, např. odsouhlasení vzorku navrženého zábradlí včetně spojů a barevnosti před výrobou.

Vlastník objektu umožní Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství, provádění odborného dohledu v souladu s § 32 odst. 2 zákona 20/1987 Sb. a Krajskému úřadu Středočeského kraje provádění dozoru ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči tím, že jim v předstihu písemně oznámí zahájení prací a v průběhu prací bude svolávat pravidelné kontrolní dny, na které budou písemně zváni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu. První kontrolní den bude svolán a uskutečněn před započetím obnovy.

Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací (skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. V projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice a vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :**

Náklady stavby: **23 811 800,00** bez DPH

Doba výstavby: **7** měsíců

**3. Údaje o PDPS a SP:**

**AFRY CZ s.r.o.**

Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4

IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073

**4. Doplňující údaje k provádění :**

Nutno dodržet podmínky SP a PDPS.

**5. Územně – technické podmínky**

PDPS

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál** vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Lucie Jandíková**, mostní technik oblast Benešov, mobil 724 399 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz

**Lukáš Pohunek**, mostní technik oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval: Lucie Jandíková

Datum: 22.1.2025