Technická specifikace

Název akce: **II/329 –za mostem č. 329-010- Malý Vestec**

Místo realizace: **komunikace II/329**

Staničení: **od 24,100 km – 25,550 km, délka úseku 1,450 km**

![Obsah obrázku text, mapa, atlas

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]()

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu obce Malý Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, příčné i podélné nerovnosti.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/329, II/330

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno frézování do hl. 6cm, čištění příkopů, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka vyrovnávky a obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, seříznutí a zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm, čištění vozovek metením strojně samosběrem, oprava propustku v rozsahu soupisu prací, VDZ v barvě, instalace směrových sloupků, DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Termín realizace:** rok 2025-2026, 5 týdnů od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace



**Kontakty :**

Vedoucí oblasti KH: Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr: Michal Veselý [michal.vesely@ksus.cz](mailto:michal.vesely@ksus.cz) 702 233566

Správní cestmistr : Ilona Novotná [ilona.novotná@ksus.cz](mailto:ilona.novotná@ksus.cz) 724 162747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Veselý