**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/26820 Klášter Hradiště nad Jizerou - Dolní Bukovina**

**Místo realizace:** silnice č. III/26820 od křižovatky s místní komunikací ul. U Studánky (od domu čp. 162) v obci Klášter Hradiště nad Jizerou k napojení na nový asfaltový povrch v obci Dolní Bukovina (parkoviště u místní hospody), okres Mladá Boleslav, včetně celé plochy křižovatky se silnicí č. III/26826.

**Staničení:** od 0,638 km do 2,441 (Geoportál ŘSD)

(mezi uzlovými body 0333A075 a 0331A065)

délka úseku 1 803 bm, prům. šířka 5,6 m, celková plocha 10 495,2 m2 (včetně plochy křižovatky se silnicí č. III/26826 v obci Dolní / Horní Bukovina – 398,4 m2)

Obsah obrázku mapa, text, snímek obrazovky, hora

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy a to mezi obcí Klášter Hradiště nad Jizerou a obcí Dolní Bukovina. Tento úsek komunikace je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/26820

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování v obci Klášter v ploše 616 m2 a v obci Bukovina 1125 m2 (včetně křižovatky na Horní Bukovinu) v tloušťce 4 cm, vyčištění celé plochy samosběrem, spojovací postřiky, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou (bez středové spáry – předpokládá se úplná uzavírka), odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu na recyklační středisko, výškový úprava 3 ks kanalizačních poklopů a 2 ks krycích hrnců (vše v obci Klášter Hr. nad Jizerou) a zřízení nových krajnic v šíři 50 cm. Dále zřízení VDZ (vodící proužky 125 mm v provedení barva + plast).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků

**Termín realizace:** 2026 – předpoklad 5 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



Obsah obrázku venku, silnice, rostlina, obloha

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku venku, strom, silnice, Povrch vozovky

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, e-mail: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka