Příloha č. 7 – Seznam dokumentů pro převzetí díla

**Článek 1:**

**Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Objednatel Zhotoviteli**

**Článek 2:**

**Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Zhotovitel Objednateli**

* 1. Kopie Stavebního deníku
  2. Fotodokumentace
  3. RDS ve finální verzi
  4. Zaměření stavby (v případě změn polohopisu či výšky data ve formátu JVF)
  5. Vážní lístky k materiálu odebranému Zhotovitelem na stavbě
  6. Doklad o uložení odpadu na skládku nebo recyklační středisko
  7. Vážní lístky na použité asfaltové směsi
  8. Certifikáty na všechny použité materiály
  9. Doklady k provedeným zkouškám
  10. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zatřídění PAU pro nové asfaltové vrstvy

Příloha č. 7 – Seznam dokumentů pro převzetí díla

***Akce s PD - most***

**Článek 1:**

**Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Objednatel Zhotoviteli**

**Článek 2:**

**Dokumenty pro převzetí Stavební části díla, které předává Zhotovitel Objednateli**

* 1. Stavební deník
  2. Fotodokumentace
  3. RDS ve finální verzi
  4. Bankovní záruka za řádné provedení díla, je-li požadována
  5. Zaměření stavby (v případě změn polohopisu či výšky data ve formátu JVF)
  6. Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě
  7. Geodetické zaměření stavby včetně jednotlivých objemů asfaltových vrstev (opatřené kulatým razítkem certifikovaného geodeta, přičemž samotné měření by mělo probíhat tak, že měřené body nejsou vzdáleny více jak 20 m)
  8. Geometrický plán, a to v případě změn oproti původnímu stavu
  9. Vážní lístky k materiálu odebranému Zhotovitelem na stavbě
  10. Doklad o uložení odpadu na skládku nebo recyklační středisko
  11. Vážní lístky na použité asfaltové směsi
  12. Certifikáty na všechny použité materiály
  13. Doklady k provedeným zkouškám
  14. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zatřídění PAU pro nové asfaltové vrstvy
  15. Rozhodnutí umožňující užívání stavby