**Příloha č. 6**

**Specifikace výměr a technologické postupy malířských prací**

**VZMR – Oprava maleb a nátěrů v interiérech budov SOŠ a SOU Dubno**

**Kuchyně**

**Výdejna, myčka, varna**

350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

150 m² - oškrabání poškozených maleb

150 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

**WC u jídelny**

110 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

110 m² - penetrace nových omítek a oškrabaných maleb

**Škola**

**Škola – učebny celé (č. 105, 109, 901, 905), učebny sokle (206, 210)**

440 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

12 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

180 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickým tmelem

Úklid po malířských pracích

**Dílny**

**Leptárna**

22 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

22 m² - oškrabání poškozených maleb

22 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

18 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracech :

**Šatna č. 8**

74 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

45 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Zakrývání nábytku a úklid po malířských pracích

**WC – UOV, personál, úklidové komory (2x)**

60 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

36 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

**Šatna č. 2, chodby, schodiště – suterén, šatna dívek – přízemí**

40 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

**Domov mládeže**

**Velký pokoj 6x (9, 11, 12, 13, 28, 29)**

400 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

**Malý pokoj 4x (3, 17, 31, 33)**

200 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

**Koupelny (3x) a WC (1x)**

200 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných

3x protiplísňový přípravek Fungisan

Úklid po malířských pracích

**Kuchyňka 1. patro**

30 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

2 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

**Ředitelství**

**Chodba 1. patro - vlevo**

80 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

**Chodba přízemí – vpravo + opravy soklů u vstupu BPČ**

90 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

5 m² - opravy linkrusty

Úklid po malířských pracích

**Přízemí – vstup do garáže, patro – průchod: krček 1 + 2 (2 bez sokle)**

66 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

25 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

25 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

**Chodba od nápojových automatů po galerii**

128 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích

**Škola – hlavní vchod**

120 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

42 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů (3 ks) (vč. potrubí) synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských

**Galerie - odpočívárna**

160 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

**Chodba k dílnám**

50 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

20 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

20 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích