**C1 Specifikace – Programovatelné automaty**

**6 ks Programovatelných automatů**

CPU

ETH100/10

1x RS232

1x SCH

13x AI/DI

1x HSC

2x AO

min. 8x RO

2x SSR

1x CIB