**C2 Specifikace – Vrtačka na tištěné spoje**

**2 ks Vrtačka na tištěné spoje**

Otáčky 10 000 – 33 000 ot. /min.

Příkon motoru min. 125W

Hnací hřídel pomocí kuličkových ložisek