**C4 Specifikace - Přístrojové vybavení**

**25 ks Laboratorních zdrojů**

Transformátorový laboratorní zdroj s plynulou regulací napětí a proudu

Napájení – 230 V AC

Výstupní napětí – 0 – 30 V DC

Výstupní proud – 0 – 3 A DC